 
           Дополнительные  возможности  версии  2.03
           -----------------------------------------

     По сравнению с предыдущей версией 2.1а программа  реали-
зует следующие возможности:
     
     1. Операция сравнения прерывается сразу по нажатию  кла-
        виши.
     2.  Печать  содержимого  буфера  на  принтере (из режима
        EDIT).
     3. Установлен индикатор включенного  напряжения  5/6v.
     4.  Сделаны изменения в меню и добавлена возможность ра-
        боты с мышью.
     5.  Перед  записью  проверяется возможность ее выполнить
        сравнением содержимого ППЗУ и буфера записи.
     6.  При  сравнении с буфером демонстрируется разница со-
        держимого буфера и ППЗУ.

     
                          Версия 2.05
                          -----------
     
     1. Исправлены замеченные ошибки (например, при выходе из
режима EDIT по ESC или из-за ошибок - невозможность повторно-
го входа в этот режим, и некоторые другие).
     2. Добавлена возможность работы в монохромном режиме. Из
режима COLOR в режим MONO программа переходит автоматически.

     
                          Версия 2.06
                          -----------
     
     1.  Введен режим 'Sound On/Off' для включения/выключения
звука при работе с меню.
     2. Для i8751 введена задержка 20 мсек после подачи  нап-
ряжения питания для возникновения устойчивой генерации.
     3.  Дополнительно  к  имени файла, с которым в последний
раз работали, сохраняется и его тип (HEX, BIN).
     4. Исправлены замеченные мелкие небрежности (в  основном
относящиеся к экрану).
                
     
                          Версия 2.07
                          -----------
     
     1.  Добавлена  возможность  программирования  микросхемы
Intel 8755A (2Кх8 EPROM с портами в/в). Необходим специальный
соединительный кабель, поставляемый дополнительно.
     2. В процедуру,  обнаруживающую  наличие  программатора,
добавлена  возможность  автоматически  обнаруживать некоторые
неисправности модуля программатора.
     3. Начиная с этой версии, в комплекте программного обес-
печения поставляется специальная  тестовая  программа  ETEST,
позволяющая  убедиться  (с  помощью вольтметра) в исправности
модуля. Программа работает только с цветным монитором.
     4.  Введен  параметр  Explode  On/Off  (в  разделе  меню
Options) для вкл/выкл "распахивания" окна.
     
                          Версия 2.08
                          -----------
     
     1. Добавлен "градусник" для индикации режима чтения (ра-
нее был только для записи).
     2. Произведены некоторые изменения, касающиеся в/в.
     3.  Значительно  ускорены операции с дисковыми двоичными
файлами.
                              *****
